|  |
| --- |
| **附件2 特种作业实操考试耗材采购需求** |
| **序号** | **名 称** | **技术参数、规格型号（含建议品牌）** | **单位** | **采购数量** | **联系人** | **联系电话** |
| 1 | 焊条 | J422碳钢酸性焊条Ø3.2，建议品牌：大焊、德力西、沪工 | 把 | 8 | 冯有文 | 17305571530 |
| 2 | 焊条 | J422碳钢酸性焊条Ø2.5，建议品牌：：大焊、德力西、沪工 | 把 | 12 |
| 3 | Q235钢板 | 长80mmХ宽50mm,3mm厚  | 块 | 600 |
| 4 | 焊工绝缘鞋 | 2双（43码、44码各一双），建议品牌：代尔塔、霍尼韦尔、盾王 | 双 | 2 |
| 5 | 焊工防护面罩 | 建议品牌：焊途、成楷科技、久克 | 个 | 6 |
| 6 | 焊工工作服 | 上衣+下衣，建议品牌：能盾、耀王、鸿赫 | 套 | 4 |
| 7 | 电线（铝线） | 国标，1.5平方独股（100米每卷）、四种颜色各三卷，建议品牌：德力西、起帆、正泰 | 卷 | 12 |
| 8 | 电线（软线） | 国标，RVS双绞花线1.5平方 37丝 100米每卷，建议品牌：德力西、起帆、正泰 | 卷 | 2 |
| 9 | 一开双控开关 | 建议品牌：德力西、公牛、正泰 | 个 | 30 |
| 10 | 交流接触器 | 正泰CJT1-20 380v 50HZ | 个 | 30 |
| 11 | 端子排 | 10位15A(大间距)，建议品牌：德力西、正泰 | 个 | 20 |
| 12 | 自复位按钮控制盒 | LA10-3H，建议品牌：正泰、公牛、德力西 | 个 | 20 |
| 13 | 测电笔 | 国标，建议品牌：德力西、得力、世达 | 个 | 5 |
| 14 | 剥线钳 | 7寸，建议品牌：德力西、得力、世达 | 个 | 10 |
| 15 | 尖嘴钳子 | 6寸，建议品牌：德力西、得力、世达 | 把 | 50 |
| 16 | 十字螺丝刀 | 6X150mm，建议品牌：德力西、得力、世达 | 把 | 50 |